隧道连通性和性能测试

测试基本情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测试时间 | 2019年 03月 12日 星期二 13:49:22 CST | |
| 测试人员 | 李会民 | |
| 测试地点 | 中国科学技术大学 | |
| 测试点编号 | 5 | 测试脚本中的INDEX，为1-5 |
| 测试密码 | \*\*\*\* | 测试脚本中的PASSWORD |
| 测试机操作系统 | CentOS 7.6 x86\_64 | |

缩写说明：

CERNET 中国教育科研网 CT 中国电信 CU 中国联通

CM 中国移动 CSTNET 中国科技网 IPv6 IPv6网络

测试结果：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ping测试  平均值，单位ms  2位小数 | Wget下载测试  最后结果，单位MB/s  2位有效数字 |
| CERNET | 0.253 | 106 |
| CERNET tunnel | 0.558 | 97.0 |
| CT |  | 60.5 |
| CT tunnel | 1.140 | 41.0 |
| CU | 70.958 | 29.5 |
| CU tunnel | 78.728 | 3.70 |
| CM | 0.302 | 104 |
| CM tunnel | 0.646 | 88.9 |
| CSTNET | 不通 | 不通 |
| CSTNET tunnel | 不通 | 不通 |
| IPv6 | 0.477 | 94.6 |
| IPv6 tunnel | 0.660 |  |